# Beweging & trilling.

Binnen de vliegtuigindustrie wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van de zgn zwevende werkbordessen ( zie foto).

Het voordeel hiervan is dat men minder losse trappen nodig heeft in een hangaar, en sneller en meer plaatsen aan het vliegtuig makkelijker bereikbaar zijn.

Echter hoe handig ook, de technicus moet hiermee wel leren omgaan want bij een verkeerd gebruik zijn de schades aan het toestel ook vele malen groter.

Ook op het gebied van veiligheid zal men getraind moeten worden wat te doen bij een calamiteit ( als b.v. de spanning uitvalt is men genoodzaakt om zoals op de foto valt te zien misschien wel 15 meter naar beneden moet springen.

Ook het juist gebruik van valbescherming is hierbij van groot belang.

Verder kennen we ook de veel kleinere verrijdbare hoogwerkers ( deze zijn minder stabiel als men op grotere hoogte aan het werk is.

Diverse soorten verrijdbare hoogwerkers.

Trilling;

Gereedschappen en vliegtuigmotoren kunnen trillingen veroorzaken.

2 soorten zij lichaams en en hand / armtrillingen die ontstaan door het gebruik van pneumatisch en of elektrisch handgereedschap.

Daarnaast kan ook het geluid met een lage frquentie van een vliegtuigmotor trillingen veroorzaken.

Trillingen tussen 05 en 20 hz vormen het grootste probleem omdat het lichaam deze trillingen absorbeert.

Trillingen tussen 50 en 105 hz is het meest problematisch voor de hand en veroorzaakt het zgn; VWF ( Vibratory-induced White Finger Syndrome), dit zorgt ervoor dat er minder bloed naar de handen stroomt en je dus pijn en een verminderd grijpvermogen kan erveren aan de handen en armen.

VWF - vibratory-induced White Finger Syndrome