## Drainage testen

Drainage https://youtu.be/44YC_ZadXaY

Aanleggen van een kleine drainage

Vraag aan je leraar waar je de materialen kan vinden voor het aanleggen van een kleine drainage in de kas. Je krijgt ook van je leraar een plekje aangewezen waar je de drainage kan aanleggen.

Benodigdheden:

· Drainageslang

· Put

· Gieter

· Duimstok

· Steekspa

· Waterpas

Graaf een gleuf van 1,5 meter lang. Zorg dat deze langzaam afloopt van 5 cm naar 60 cm. Waarom denk je dat de drainageslag van hoog naar lag moet lopen? Controleer het ook met het waterpas.

Graaf een gat voor de waterput doe dit aan de diepste kant van de geul. Zorg er voor dat de opening van de put net boven de grond uitsteekt. Leg de drainage slang in de geul en koppel deze aan de waterput. (tip: maak van tevoren de drainage bekleding al behoorlijk nat) Maak de gleuf weer dicht met het zand / grond wat je er uitheb gegraven.

Vul nu de gieter met 10 liter water. Giet het water boven de grond leeg waar je de drainage heb ingegraven. Wacht ongeveer even 5 min. Meet met een duimstok hoeveel cm water in de put is gestroomd. Stroomt er nog geen water in de put, giet dan nog eens 10 liter water over de grond. Ga net zolang door dat er water in je put stroomd.

Bereken nu hoeveel liter water in de grond is achtergebleven.

Formule:

Volume cilinder = π x straal x straal x hoogte

opp. Cirkel πr2

1 cm3 = 1 ml

Als je de opdracht heb uitgevoerd laat je leraar het controleren. Graaf de drainageslang en put weer op uit de grond, ruim daarna alles weer schoon op.