## Riemspanning bepalen

De vereiste riemspanning is afhankelijk van de riembreedte en het riemtype. Je bepaalt
de riemspanning als volgt:
1. Lees de juiste krachtwaarde af uit onderstaande tabel
2. Druk de riem met deze kracht in
3. Meet de indrukhoogte

Je kunt de riemspanning ook afstellen met een speciale riemspanningsmeter.

Tabel Riembreedte en indrukkracht

Kijk naar de afbeelding. Kracht F is de kracht die je bij de juiste riemspanning nodig hebt om in het midden van de riem een indrukking D te veroorzaken.
De indrukking D is afhankelijk van de asafstand S. Daarom druk je D uit in een percentage va n S.
Je gebruikt hiervoor de volgende formuIe:
D = S/64

Doorbuiging kracht F

Voorbeeld
Bij een riem van het type L met een breedte van 3/8" is de kracht F 3,7 N. Stel dat de asafstand
192 mm is, dan is de juiste doorbuiging:
D = 192/64 = 3 mm

Riemspanning meten