## Begrippenlijst

2

2-slag of 2-taktmotor

Een 2-slagmotor of 2-taktmotor is een motor waarvan het verbrandingsproces in vier slagen verloopt.

4

4-slagmotor of 4-taktmotor

Een 4-slagmotor of 4-taktmotor is een motor waarvan het verbrandingsproces in vier slagen verloopt.

A

Arbeidsslag

De arbeidsslag is het moment waarop het brandstofmengsel tot ontbranding komt.

B

B.D.P.

B.D.P. staat voor: Bovenste Dode Punt.

Bougie of gloeibougie

Een bougie of gloeibougie is ontstekingssysteem waardoor een mengsel ontbrandt.

C

Cilinder

Een cilinder is een cilindervormig onderdeel van een motor dat aan één zijde is afgesloten.

Compressieslag

De compressieslag is het moment waarop het brandstofmengsel wordt samengedrukt.

D

Dode punt

Het dode punt is de uiterste stand van de zuiger in de cilinder.

G

Gecomprimeerd

Gecomprimeerd is samengeperst.

I

Inlaatpoort

De inlaatpoort is de opening waardoor de brandstof in de cilinder komt.

Inlaatslag

De inlaatslag is het moment waarop het brandstofmengsel door de inlaatklep de cilinder wordt ingezogen.

K

Krukas

Een krukas is een as waarbij de beweging van de zuiger wordt omgezet in een ronddraaiende beweging.]

M

Mengselmotoren

Een mengselmotor is een motor waarin een mengsel van brandstof en lucht tot ontbranding komt.

O

O.D.P.

O.D.P. staat voor: Onderste Dode Punt.

S

Slag

Een slag is de beweging van de zuiger als de krukas één keer ronddraait.

Spoelpoort

De spoelpoort is de ‘poort’ waarlangs de schone lucht weer naar de ruimte boven de zuiger stroomt. Die ruimte wordt zo schoon ‘gespoeld’.

U

Uitlaatpoort

De uitlaatpoort is de opening waardoor de verbrandingsresten naar buiten gaan.

Uitlaatslag

De uitlaatslag is het moment waarop de verbrandingsresten de cilinder uitgaan.

V

Verbrandingsmotor

Een verbrandingsmotor is een motor waarin brandstof wordt omgezet in kracht en beweging.

Z

Zuiger

Een zuiger is een onderdeel van een motor dat in een cilinder heen en weer kan bewegen.