## Brandstof ontsteken

Brandstof gaat niet uit zichzelf branden. Er zijn twee manieren om de brandstof te

ontsteken. In een dieselmotor gebeurt dit door een combinatie van hoge druk en hoge temperatuur. De zuiger zuigt lucht in de cilinder. Als de zuiger daar na weer omhoog gaat, wordt de lucht samengeperst. Door de toenemende druk neemt de temperatuur van de lucht ook toe. Als de temperatuur hoog genoeg is, wordt de brandstof met de verstuiver of injector in de cilinder gespoten.

De vernevelde brandstofdeeltjes ontbranden dan.

Motoren op benzine, das, alcohol of methanol noem je mengselmotoren.

In een mengselmotor wordt de brandstof ontstoken met een ontstekingssysteem.

De zuiger zuigt een mengsel van lucht en brandstof in de cilinder. Als de zuiger daarna weer omhoog beweegt, wordt het mengsel samengeperst. Met een bougie of gloeibougie in de cilinderkop wordt nu een elektrische vonk gemaakt.

De vonk brengt het brandstofmengsel tot ontbranding.