## Begrippen

### LOB

Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling

De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan.

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:

Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [kwaliteitenreflectie]

Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [motievenreflectie]

Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [werkexploratie]

Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [loopbaansturing]

Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [netwerken]

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’.

In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het

ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten:

de beoogde doelen;

de resultaten;

de evaluatie en een conclusie;

welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies.

### Eindtermen

Profiel deel

[Geef de titel van het document op]

[Geef de titel van het document op]

[relais]

[Geef de titel van het document op]

Deel 4 theorie opdracht

relais

Inhoud.

1. Toepassing van een relais

2. Wat is een relais.

3. Aansluiting van een relais

4. Tekenschema aansluiting claxon op relais

5. Berekening elektriciteit.

Theorie opdracht Relais.

Introductie.

Relais

Een relais is in feite een op afstand bediende schakelaar.

Een relais bestaat uit maak en of verbreekcontact, die bediend worden door een elektromagneet.

Relais worden ingebouwd in auto's voor bediening van verschillende onderdelen

zoals: - claxon

- verlichting voor- en achterlampen

- brandstofpomprelais

- overspanningrelais, die voorkomen dat er een te hoge spanning wordt

doorgestuurd naar gevoelige elektrische apparatuur in de auto.

Wat is een relais?

Een relais is in feite een op afstand bediende schakelaar.

Een relais bestaat uit een maak- en of verbreek contact die bediend wordt door een elektromagneet.

Op de foto zie je een opengewerkt relais

Een relais wordt toegepast in auto's.

Voor de verlichting voor de claxon en andere elektronische besturingen.

Het is klein en kan overal geplaatst worden.

Een relais is een maak contact, dat wil zeggen, dat er een verbinding wordt gemaakt indien er spanning op de spoelcontacten staat.

schema relais

De aansluitingen lopen via een vast patroon.

De spoelcontacten zijn 85 en 86.

De stroom loopt van 85 (+ pool ) naar 86(- pool)

De contacten bij een maak schakelaar zijn altijd 30 en 87

De aansluiting op de + pool (voeding)van de accu op het relais is rechtstreeks of via een zekering op 30

87A is een rust contact

De schakelaar wordt aangesloten op 85

De claxon wordt aangesloten op de 87.

Dit is een relais met een ingebouwde zekering.

Het schema staat op het relais

De zekering wordt aangegeven met

Dit relais wordt gebruikt om gevoelige apparatuur te beschermen tegen te hoge piek spanningen.

Bij een te hoge spanning smelt de zekering en wordt de stroomtoevoer onderbroken.

In het onderstaande schema is een opstelling getekend voor de aansluiting van een claxon getekend.

Het schema is niet af.

Kun jij de claxon aansluiten via het relais met de tekst die op de vorige bladzijde staat ?

Teken de + draden rood

Teken de - draden blauw

Teken alleen rechte lijnen voor een overzichtelijk schema.

Indien je een zekering moet plaatsen in dit schema, waar plaats jij die dan. Teken dit in het schema ( symbool zekering)

Berekeningen elektriciteit.

Voor het berekenen van het vermogen, spanning of ampères wordt gebruik gemaakt van de formule

P = U x I

P = het vermogen uitgedrukt in Watt

U = de spanning uitgedrukt in Volt

I = de stroomsterkte uitgedrukt in ampère.

Als er in een formule 2 eenheden gegeven zijn kun je de 3e uitrekenen.

Voorbeelden.

Een friteuse heeft een vermogen van 2200 Watt

De spanning is 220 Volt ?

Bereken de stroomsterkte

P = U x I

2200 = 220 x I

I = 2200 : 220 = 10 ampère.

Een accu van 12 Volt wordt gebruikt om een claxon aan te sluiten.

De stoomsterkte is 1,8 ampère

Bereken het vermogen van de claxon

P = U x I

P= 12 x 1,8

P = 21,6 Watt.

Een lamp heeft een vermogen van 100 Watt.

De stroomsterkte is 8,9 ampère

Welke spanning heb je nodig om de lamp te kunnen laten branden

P = U x I

100 = U x 7,9

U= 100 : 7,9 = 11,3 V

Bereken de volgende opgaven.

Een waterkoker heeft een vermogen van 2010 Watt

De spanning is 220 Volt ?

Bereken de stroomsterkte ?

.....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

De spanning voor een wasmachine is 220 Volt.

De stoomsterkte is 4,5 ampère

Bereken het vermogen van de wasmachine.

.....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

Een stofzuiger heeft een vermogen van 900 Watt.

De stroomsterkte is 8,9 ampère

Welke spanning heb je minimaal nodig om de stofzuiger te kunnen gebruiken

.....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................

### Module 5 praktijkopdracht aansluiting autolamp met relais