## Leerlingmateriaal

### Loopvlak

Loopvlak

Het deel van de band dat de weg raakt, heet het loopvlak van de band. In het loopvlak zit een profiel, zie afbeelding 1.

Het profiel zorgt voor grip op de weg (de auto glijdt niet zomaar weg), maar het zorgt ook dat vuil en water dat onder de band komt, afgevoerd wordt.

Zoals je hieronder kunt zien zijn er verschillende profielen.

Het profiel van de band heeft een bepaalde diepte. Een nieuwe band heeft meestal

een profieldiepte van 7 tot 8 mm. Als het profiel 1,6 mm of minder is, moet de

band worden vervangen.

De profieldiepte kan worden gemeten met een profieldieptemeter (afbeelding 2).

Wang

De zijkant van de band heet de wang van de band. Op de wang van de band staan een aantal gegevens, zoals de naam van de fabrikant, het type band, de maximale toegestane snelheid, het draagvermogen en de maat van de band.

De gegevens op de band van de band hiernaast betekenen:

1. Breedte van de band in mm.
2. Verhouding van de bandhoogte/bandbreedte in %.
3. Radiaalbanden.
4. Doorsnee van de velg in inches.
5. Kenmerk voor de draagkracht van de band.
6. Snelheidscategorie.
7. Tubeless (banden zonder binnenband).
8. Slijtage index (Tread Wear Indicator) (1,6 mm).
9. Productiedatum (XX = Week, X = Jaar, +lt; = 9. Decade).

   Ook kan er op de band een merk en profiel- aanduiding/bandtype staan.

Hieronder vind je het bandenlabel, het zogenoemde ecolabel van een nieuwe autoband.

Meer info over het ecolabel kun je o.a. vinden op:

http://www.profiletyrecenter.nl/ecolabels

Behalve de bandenmaat op het label, vind je ook nog drie andere velden met informatie over de prestaties en hoe milieuvriendelijk de banden zijn.

Meer tips over zuinig rijden vind je op http://www.profiletyrecenter.nl/het-nieuwe-rijden

### Filmpje werking autoband

De werking van een autoband https://www.youtube.com/watch?v=9C7FYfkf69I