## Rekenen met rendement

Rendement
Je kunt het rendement van een apparaat berekenen met de formule:

Die vreemde letter is een Griekse letter èta en staat dus voor rendement. Er is geen eenheid, wel het procent-teken.

Eaf is de hoeveelheid energie die wordt afgegeven, de nuttig gebruikte energie. Bij een spaarlamp is dat de hoeveelheid energie die wordt omgezet in licht. Eop is de hoeveelheid energie die in totaal wordt opgenomen. Bij een spaartamp is dat elektrische energie.

Populair gezegd: deel de energie die er nuttig uit komt door alle energie die er is ingegaan. Vermenigvuldig je uitkomst met 100 (gebruik geen %-toets) en schrijf achter je uitkomst het procent-teken.

Je krijgt natuurtijk ook een goede uitkomst, als je invult:
- hoeveel energie er per seconde wordt afgegeven;
- hoeveel energie er per seconde wordt opgenomen.
Met andere woorden: je kunt het rendement ook berekenen door het afgegeven vermogen te delen door het opgenomen vermogen.