## Opofferingsmetalen

Principe van kathodische bescherming van een stalen buis in zeewater door het opofferingsmetaal aluminium
Bron: DEEPWATER Anti-Corrosion Technical Library

Het principe van deze methode is ontleend aan het verschijnsel contactcorrosie.
Door ijzer bewust in contact te houden met onedeler metalen corroderen deze 'opofferingsmetalen' weg, maar treedt geen aantasting van het ijzer op. Deze methode passen we veel toe bij grote staalconstructies, zoals schepen, booreilanden, pijpleidingen in zee en in de grond en sluisdeuren. Op regelmatige afstanden van elkaar worden blokken zink, aluminium of magnesium aan de te beschermen constructie bevestigd. In de techniek noemen we deze methode ook wel kathodische bescherming van ijzer, omdat het ijzer in combinatie met een onedeler metaal de kathode is: de elektrode waar reductie plaatsvindt.

Kathodische bescherming in de praktijk: hoofdwaterleiding verbonden met opofferingsmetaal

Bron: http://www.peterboroughutilities.ca/Water/Construction_Projects/Cathodic_Protection.htm