## Stand. elektrodepotentiaal

De standaard waterstofelektrode bestaat uit een platinadraad, waarlangs waterstofgas borrelt, in een zure oplossing onder standaardomstandigheden ([H+(aq)] = 1,0 mol.L-1, p(H2) =po, T = 298 K). Op de platinadraad is een dun laagje platinazwart (elektrolytisch neergeslagen platina) aangebracht, zodat een kleine hoeveelheid waterstofgas op de elektrode geadsorbeerd wordt. Waterstof adsorbeert aan het platina-oppervlak in de vorm van atomen. De platina-elektrode is daardoor bedekt met een laag waterstofatomen en gedraagt zich als een 'waterstofstaaf'. Aan het oppervlak stellen zich de volgende evenwichten in:

Met H+(aq)-ionen bedoelen we eigenlijk H3O+(aq) , maar voor het gemak houden we i n redoxreactievergelijkingen meestal de notatie H+(aq) aan.

Standaard waterstofelektrode
Bron: Oxtoby, Principles of Modern Chemistry

Per definitie stellen we de potentiaal van de standaard waterstofelektrode (redoxkoppel H+/H2) gelijk aan nul: Vo = 0,00 volt. Het (half)celdiagram van de standaard waterstofelektrode is: