## Alkaline batterij

De alkaline batterij is tegenwoordig de meest gebruikte niet-oplaadbare batterij. De bronspanning van deze batterij is ongeveer 1,5 volt.
De negatieve pool bestaat uit een pasta van zinkpoeder (reductor) en zit in het midden van de cel. De positieve pool bestaat uit een pasta van mangaan(IV)oxide (oxidator) en grafiet en een metalen huls. De elektrolyt is een geconcentreerde oplossing van KOH, die door een bindmiddel tot pasta is gemaakt (waarin zich het zinkpoeder bevindt). Hierdoor loopt de cel niet leeg bij een lek of kleine beschadigingen en we spreken van een droge batterij.
Tijdens stroomlevering verlopen de volgende halfreacties:

Vereenvoudigde weergave van een alkaline batterij
Bron: Brady & Senese, Chemistry
Een uitgebreide beschrijving van deze batterij met duidelijke tekening is te vinden op een site van de University of Cambridge.