## Opgave 3: Erasmusbrug

Op 26 januari 2010 werd de Erasmusbrug voor alle verkeer afgesloten. Een plaat ijs in de top van de pyloon dreigde naar beneden te vallen. Men verwijderde het ijs met behulp van warmtekanonnen. Deze bliezen hete lucht tegen de stalen binnenkant van de pyloon.
Je ziet een schematische tekening van deze situatie.

Tijdens het verwarmen is er warmtetransport tussen de genummerde onderdelen.