# Veiligheid - remweg

De remweg is de afstand die een voertuig aflegt terwijl er wordt geremd. De remweg is afhankelijk van:

- de snelheid waarmee het voertuig rijdt als het remmen begint.
  Bij een hogere aanvangssnelheid zal de remweg groter zijn dan bij een lagere aanvangssnelheid.
- de remvertraging.
  Hoe groter de remvertraging hoe kleiner de remweg. De remvetraging hangt af van de soort auto en de stroefheid van het wegdek.

De stopafstand is de afstand die het voertuig nodig heeft om tot stilstand te komen vanaf het moment dat de bestuurder een gevaar waarneemt.
De stopafstand is groter dan de remweg omdat de bestuurder na het waarnemen van het gevaar nog enige tijd nodig heeft om tot actie over te gaan: de reactietijd. Tijdens de reactietijd rijdt het voertuig gewoon door. De afstand die hierbij wordt afgelegd is de reactieweg.
Er geldt: stopafstand = reactieweg + remweg
Het v-t diagram hiernaast hoort bij een remmende brommer.
De aanvangssnelheid van de brommer is 10 m/s.
De reactietijd is 1 seconde.
De remtijd is 3 seconde.
De vertraging is 3,33 m/s².
Voor de remmende brommer kun je ook het s-t diagram tekenen.
In de eerste seconde is de grafiek een rechte lijn.
Daarna krijg je een gebogen lijn die steeds minder steil loopt.
Uit de grafiek kun je aflezen dat de stopafstand ongeveer 25 m is.