# Werkvoorbereiding

Een goede voorbereiding lijkt het halve werk: alle nodige materialen staan klaar, maatvoering klopt, en de juiste gereedschappen liggen klaar. Op deze manier is het aanleggen van een tuin een feest om te doen.
Het andere uiterste is dat je tussendoor problemen oplossen, bevestigingsmaterialen moet kopen tijdens het werk en dat gereedschappen niet toereikend zijn. Je komt dan eigenlijk niet toe aan het echte werk en voor de klant komt dit amateuristisch over.

In de werkvoorbereiding ga je de volgende opdrachten onder begeleiding doen:

*Veldwerk: je meet een bestaande tuin, of deel van een tuin in
*Staat van hoeveelheden: geef exact aan wat in deze tuin aanwezig is, met daarbij de exacte hoeveelheid
*Begroting: je maakt een arbeids-, en materialenbegroting voor een tuinontwerp dat je krijgt

Brochure Kadaster

De veldschets

Elke hovenier kent het, je legt een tuin volgens ontwerp aan, maar al snel blijkt dat de maten van de tekening niet kloppen met de werkelijkheid. Dan moet je in het werk allerlei aanpassingen doen om het geheel kloppend te krijgen. Dit kost onnodig tijd en is moeilijk uit te leggen aan de klant.

De omranding van de tuin

Een tuin is meestal omheind met schutting, haag of muur. Zelden of nooit is de omheining direct bij de bouw van de woning geplaatst. Meestal is door de woningeigenaar of hovenier later een schutting of haag gezet. Hierbij is de kadastrale grens niet opgezocht. Het meten van de omranding van de tuin is uiterst onbetrouwbaar als maatvoering.

Kadaster

Het kadaster is de organisatie die alles rondom onroerende goederen registreert. Is er onduidelijkheid over een erfgrens, dan kun het kadaster deze opnieuw inmeten en uitzetten. Hieraan zijn kosten verbonden.

Via de website, kadaster.nl, kun je kadastrale tekeningen kopen van alle percelen in Nederland.

Meten

Bij het inmeten van een tuin maak je het best gebruik van een hoofdmeetlijn. Deze lijn leg je ‘vast’ aan een woning of schuur. Vervolgens kan je haaks op deze hoofdmeetlijn alle noodzakelijke punten in de tuin meten, en op een veldschets intekenen.

Later kan met deze veldschets een tekening op schaal worden gemaakt.

Hieronder zie je twee voorbeelden van veldschetsen.

Tekening op schaal

Vanuit een veldschets kan je een tekening op schaal maken. Werk altijd met een logische schaal, zoals 1:100, 1:125, 1:200....
Voor extra gemak maak je gebruik van een schaallat, dan hoef je niet steeds om te rekenen.

uitleg:
Schaal is niets anders dan een verhouding tussen een maat op tekening en diezelfde maat in werkelijkheid.
Houdt de eenheid (cm, m) voor en achter de dubbele punt hetzelfde.
1:100 betekent: 1cm op tekening is 100cm in werkelijkheid

Opdracht:

Bepaal van onderstaande tekenening de oppervlakten van verharding, gazon en beplanting.