## Werkstuk: machientje van niks!

Je gaat werken aan het machientje van niks! In de machine maak je gebruik van een overbrenging door middel van een krukas en drijfstang.

### Eisen:

- Het werkstuk draait soepel en zit stevig in elkaar
- Er is gebruik gemaakt van minimaal 1 krukas en drijfstang
- De drijfstang laat een voorwerp bewegen

### Stappenplan.

##### Eerst ontwerpen.

Zoals altijd ga je eerst een duidelijk ontwerp tekenen. In het ontwerp moet je minimaal het boven, zij en vooraanzicht laten zien. Wanneer je het ontwerp af hebt, dan laat je dit goedkeuren door de docent en mag je verder naar de volgende stap.

##### Krukassen buigen van ijzerdraad.

De krukassen ga je buigen van ijzerdraad. Zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld vorm van een krukas, deze kan je gebruiken voor je eigen machientje!

##### Oogjes buigen voor de staanders.

Om de krukas soepel te laten bewegen houden de staanders de as in de lucht. Dit doe je door oogjes te maken aan de uiteinden van ijzerdraad, en door het oogje de krukas te steken. Het maken van een oogje doe je op de volgende manier:

1. Pak het ijzerdraad hoog vast in een rondbektang of platbektang.

2. Zet je duim er op en draai het ijzerdraad om de tang heen.

3. Nu lijkt je staander op de letter P, maar we willen het oogje boven de stang hebben. Vouw daarom het oogje nog een beetje terug.

4. Als het oogje er uit ziet zoals bij stap 4 is het goed gelukt!