## lava

Natte, vette gronden kun je met een holpijp beluchten. De gaten worden gevuld met geelzand. Nadeel van geel zand is dat het na verloop weg zakt in de bodem. De grond zal weer dicht trekken. Op de foto een proefopstelling met gesteente uit de eiffel in Duitsland. Een soort lava. Dit gesteente zakt niet weg. Bij de aanleg is in de bovenste 10 centimeter lava doorgespit. (3 tot 4 ton per 100m2)

Uit het gesteente komen ook langzaam sporenelementen vrij, zoals Borium. Goed voor de celstevigheid van de plant. Het product wordt door onder andere DCM op de markt gebracht. Bron t en L oktober 2014. Klik op de link voor een demo.....

lava dcm