## Stap 4; Ontwerpen.

## Kijken&luisteren

Kijk en luister aandachtig naar het volgende filmpje.

## Lezen

Je gaat ontwerpen met de onderstaande knoppen. LET OP Zorg dat je ontwerp 10 mm van de rand (van het geruite gedeelte) ontworpen is. Vermijd de roze hoek links onder.
Instellen van frees gegevens Als je klikt op je de verschillende onderdelen van je ontwerp dan krijg deze afbeelding. Depth (aangegeven met de zwarte pijl) geeft aan hoe diep het ontwerp uitgefreesd moet worden. Als je de diepte zo instelt dat deze even groot is als de dikte van het materiaal, dan freest de machine door het materiaal heen. Zie op onderstaande afbeelding hoe dit eruit ziet.
MERK OP De letters T&V zijn ingesteld op een diepte van 12.7 even dik als het materiaal (zie de zwarte pijlen in bovenstaande afbeelding). Op het rechter gedeelte van de afbeelding zie je op het materiaal dat de letters wit zijn (dit geeft aan dat de letters door zijn gevreesd). Fill Met deze knop (aangegeven met de rode pijl in bovenstaande afbeelding) freest de frees vlakken uit. Outline Met deze knop (aangegeven met de groene pijl in bovenstaande afbeelding) freest de frees lijnen uit. Druk je op deze knop dan krijg je de volgende keuzes: On path = op de lijn Outside = buiten de lijn Inside/outline = binnen de lijn Als je bij outline de instellingen zo hebt staan dat de frees hem door freest (dus even groot als de dikte van je materiaal) dan krijg je onderstaande afbeelding te zien. Use tabs houdt in dat de frees het ontwerp niet helemaal uitfreest, maar op sommige plekken vast laat zitten. Dit zodat het materiaal er niet per ongeluk uitvliegt terwijl de frees nog bezig is met frezen. Quantity (aangegeven met de zwarte pijl) houdt in op hoeveel plekken de frees niet freest. Dit ziet er dan zo uit op het geruite gedeelte: