# Stap 5

### Plaatsen op de projectie

Om makkelijk te kunnen bepalen waar een plaats op aarde ligt en niet: 'ergens ten noorden van...', gebruiken we een gradenstelsel, het graadnet ('grid').
De volgende opdrachten hebben daar mee te maken,

Draaien van de aarde

1. Neem World_Mercator als projectie.

2. Zet alle lagen behalve landen en geogrid uit.

3. Verander de projectie naar North_Pole_Azimuthal_Equidistant. Hiermee bekijk je de aarde vanaf de Noordpool

4. Je ziet nu helemaal onderaan het scherm in het tekstvak van de Projectinstellingen| CRS een code die begint met +proj.

   `+proj=aeqd +lat_0=90 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs`
   Lat is de afkorting voor latitude (breedtegraad) en Lon die voor longtitude (lengtegraad). In dit voorbeeld : breedte 90 en lengte 0

5. Dit kun je ook voor de andere projectie doen: South_Pole_Azimuthal_Equidistant

6. Wissel nu tussen beide projecties South en North_Pole....

7. Wat gebeurt er in deze projectie met de landen die je eerste recht voor je had staan ?

8. Welk waarde in de code van het CRS verandert er om vanaf de 'ruimte' op de aarde loodrecht bovenop
   A de noordpool
   B de zuidpool
   te kunnen bekijken?

Notitie..... (draaiing van de aarde projectie)

Lengte breedte

1. En wat staat er bij de Amersfoort RD New [EPS 28992 code] om Nederland recht voor je /midden in beeld te krijgen?

2. Zoom maar eens in bij deze projectie. Wat zie je langzaam duidelijker? Waarom gebeurt dat als je juist inzoomt?

Notitie .... (lengte/ breedte waarden)

####

#### Ga naar Stap 6....