## Apparatuur + Instellingen

Apparatuur:

Gaschromatograaf met:

Kolom: De in de GC aanwezige kolom voldoet prima voor deze bepaling

Detector: Vlam Ionisatie Detector.

Draaggas: Stikstof.

Instellingen:

Draaggassnelheid (=kolomflow) : stelt de docent voor je in
Kolomoventemperatuur : 60 °C - 100°C

Detectie-/injectietemperatuur : 250 °C

Referentieoplossing : Gebruik 1-butanol als interne standaard (IS). (Zelf maken)

Monster : Bier (ander alcohol bevattende drank mag ook)
Injectievolume : 0,1 μl (opgeslagen in de methode)