## Het toevoegen van titrant bij de potentiometrie

Voor het toevoegen van titrant gebruiken we een zgn. motorburet (Dosimat type E715 en type E655) met een opzetstuk. Hoe de motorburet werkt wordt op het practicum gedemonstreerd. Hieronder zie je een afbeelding van de dosimat E715.

1. Het opzetstuk (iets anders van vorm over het algemeen !!)
2. Het display, dat met het opzetstuk erop DOS 0,000 aangeeft.
3. De toetsen Fill; Clear en Go. Wat ze betekenen hoor je op het practicum.
4. De doseersnelheidsknop.