## Werkwijze

1. Weeg m.b.v. een weegschuitje 1000 mg soda (PA) nauwkeurig af.
2. Breng over in een maatkolf van 100 ml, vul aan en homogeniseer
3. Pipetteer 20 ml uit de maatkolf van 100 ml in een bekerglas van 150 ml waarin zich reeds een roervlo bevindt.
4. Plaats de elektrode(n) in de vloeistof en zorg dat (de)ze voldoende diep in de oplossing staan (eventueel water toevoegen)
5. Titreer m.b.v. de dosimat 0,1 M HCl en voeg telkens zoveel toe, dat de gemeten spanning met 0,5 pH daalt/stijgt.
6. Vul de gegevens in op het invulblad bij deze proef.
7. Bepaal het 2de e.p. met "Curtipot" --> VHCl
8. Herhaal punt 1 t/m 7 nog minstens twee keer tot een goed triplo is verkregen. VRAAG DE DOCENT !!!