## Groeien met een Arduino

Ook met een Arduino kan je een plant automatisch voorzien van water. Dit gaat met een waterpomp en vochtsensor. Wanneer de vochtsensor een droge grond meet, dan zal de Arduino de waterpomp een bepaalde tijd aanzetten zodat de grond weer vochtig wordt. Om dit te maken heb je de volgende onderdelen nodig:

- Arduino UNO
- Transistor ( type: BC517C )
- Diode
- Weerstand ( 330 Ω )
- Waterpomp ( 3 - 6 V )
- 2 spijkers
- Net adapter ( 12 V, 1 A)

### Aansluiten.

Hierboven zie je hoe de Arduino verbonden is met de waterpomp en vochtsensor. We gebruiken een transistor om de waterpomp aan te sturen. Dit omdat de digitale pin van de Arduino niet genoeg stroom kan leveren om de pomp te laten werken. Om de Arduino te beschermen tegen terugslag van de pomp gebruiken we een diode. De vochtsensor is vrij simpel gemaakt van 2 spijkers. Wanneer de grond droog is kan er geen stroom tussen de spijkers vloeien en dit wordt gemeten door de Arduino.