## De anti-vocht sensor

Als praktijkopdracht ontwerp, soldeer en produceer je een anti-vochtsensor. Dit is een stuk elektronica dat reageert wanneer er geen vocht is. Dit is erg handig wanneer je een groot veld met planten en gewassen hebt. Het apparaat laat dan direct zien wanneer de grond te droog is en je de planten water moet geven.

Op deze pagina zie je een voorbeeld van een commerciele vochtsensor en lees je meer over de theorie achter de elektronische schakeling van de anti-vochtsensor.

### De elektronische schakeling van de anti-vochtsensor.

Hierboven zie je de schakeling van de anti-vochtsensor. Deze ga je zelf solderen. Maar hoe werkt deze sensor nou eigenlijk? In de legenda zie je dat de schakeling bestaat uit verschillende elektrische componenten. Voordat je de schakeling kan begrijpen moet je eerst weten wat de verschillende onderdelen zijn en wat ze doen. Dat kan je op DEZE pagina lezen.

Deze schakeling reageert op vocht. We maken dus een onderscheid wanneer er wel vocht is en wanneer er geen vocht is. Hieronder worden deze 2 situaties uitgelegd.

### Geen vocht (LED geeft licht).

Als er geen vocht is dan is de grond erg droog. Elektriciteit gaat heel moeilijk door droge grond. Tussen de voelsprieten zal er dan ook geen stroom lopen. Daardoor komt er geen stroom op de basis van T1. Hierdoor moet de stroom wel naar de basis van T2. Omdat er nu stroom naar de basis van T2 gaat, zal deze transistor de stroom doorlaten en zal de LED gaan branden.

### Wel vocht (LED geeft geen licht).

Als er wel vocht is in de grond dan zal er stroom lopen tussen de voelsprieten. Hierdoor komt er genoeg stroom op de basis van T1. Hierdoor kan de stroom door T1 lopen en zal het niet naar de basis van T2 gaan. Hierdoor gaat deze geen stroom geven en blijft de LED uit.