## Solderen

Om elektronische onderdelen te solderen volg je deze stappen:

1. Vastmaken van de elektrische componenten aan de soldeerpennen
2. Controleren en schoonmaken van de soldeerbout
3. Vertinnen van de soldeerbout
4. Solderen van het elektrisch component

Hieronder wordt elke stap in detail uitgelegd

### Vastmaken van de elektrische componenten aan de soldeerpinnen.

Om makkelijk en snel te solderen gebruiken we soldeerpinnen. Dit zijn kleine metalen pinnen die goed hechten aan het tin. De pinnen sla je met een hamer in het MDF. Hierboven zie je hoe een platbektang wordt gebruikt, zodat je niet op je vingers slaat. LET OP: zorg dat je de scherpe kan van de soldeerpin het hout in slaat.

Als alle soldeerpinnen in het hout zitten kan je elektrische componenten vastmaken. Op de afbeelding hierboven zie je hoe een weerstand vast is gemaakt aan 2 pinnen. Je kan simpelweg de pootjes van de componenten om de pinnen heen wikkelen.

### Controleren en schoonmaken van de soldeerbout

###

Voordat je gaat solderen controleer je of de soldeerbout schoon is. Dit is belangrijk, omdat de tin anders niet hecht. Kijk of de punt van de soldeerbout mooi glimt (zoals je hierboven ook ziet). Als dit niet het geval is dan pak je een klein stukje schuurpapier en schuur je de kop schoon.

### Vertinnen van de soldeerbout

###

Zoals je hierboven ziet wordt er eerst een kleine laag tin op de soldeerbout gelegd. Hierdoor wordt het makkelijk om contact te maken met de soldeerpen en kan de warmte zich sneller verspreiden.

### Solderen van het elektrisch component

Je raakt nu met de vertinde soldeerbout de soldeerpen aan. Door het dunne laagje tin is het contact goed en wordt de soldeerpen snel warm. Dan kan je de tin tegen de soldeerpen houden en zal je zien dat de tin er direct intrekt! Als dat gebeurt haal je meteen de soldeerbout weg! Nu kan de tin afkoelen en gaat het mooi glanzen.