## De opbouw

Het rioleringsstelsel in een huis of gebouw noemen we de binnenriolering. Op de binnenriolering zijn alle afvalwater leidingen aangesloten.

Binnenriolering (uit kluswijzer Martens)

Deze leidingen bestaan uit de:

- Standleiding: afvoer van afvalwater van verdieping naar de grondleiding
- Ontspanningsleiding: zorgt voor de ont- en beluchting van de riolering; voorkomt over- en onderdruk ontstaat (vaak verlengd bovenop de standleiding; bovenzijde ontspanningsleiding komt boven het dak uit)
- Aansluit-/toestelleiding: leiding waarmee de afvoer van een toestel op de riolering is aangesloten (diameter leiding afhankelijk van het soort toestel)
- Verzamelleiding: hierop komen de toestelleidingen samen
- Grondleiding / verzamelleiding (onder de grond): eerste verzamelleiding die aangelegd wordt (onder de vloer door de kruipruimte of in het zand; wordt vaak gedaan als de fundering van het gebouw wordt aangelegd)
- Hemelwaterafvoer (HWA): afvoerleiding van het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via dakgoot of plat dak