## Stroming van water en lucht

Je hebt geleerd dat er ook lucht in de riolering zit en dat er altijd een ontspanningsleiding in de binnenriolering nodig is. Je kunt namelijk veel problemen krijgen met de afvoer van afvalwater als de lucht niet goed door de leidingen kan stromen. Het is belangrijk dat de binnenriolering op een juiste manier wordt aangesloten.

Een paar voorbeelden van problemen met luchtstroming:

#####

##### Aansluiting op de standleiding

De aansluiting van aansluit- en verzamelleidingen (dat zijn liggende leidingen) op de standleiding (de vericale leiding) moet haaks zijn. Wanneer je met bochten werkt dan kun je lucht opsluiten in de liggende leidingen en krijg je direct afvoerproblemen. Kijk maar eens naar de luchtbeweging in de afbeelding hiernaast.

##### Gebruik van een excentrisch verloop

Een excentrisch verloop is een verloop van een grotere naar een kleinere buis. Dit verloop wordt heel vaak gebruikt en ook behoorlijk vaak verkeerd aangesloten. Het verloop moet met de vernauwing bovenaan gemonteerd worden, omdat je anders lucht kunt opsluiten en daarmee stank kunt veroorzaken (rioollucht die door de afvoer omhoog komt).

In afbeelding hiernaast zie je hoe het verloop verkeerd en juist is gemonteerd.

In de video in de volgende pagina kun je uitgebreid bekijken wat er met water en lucht gebeurt als leidingen goed en fout zijn aangesloten. Je krijgt dan een nog beter beeld van alle aansluitingen...