## Materialen (soorten, vormen en maten)

Materialen voor aanleg van een binnenriolering

##### Materiaalsoort

Voor de binnenriolering wordt bijna altijd PVC gebruikt. PVC is een afkorting voor polyvinylchloride. Het is een kunststof die niet zo duur, sterk is en goed te bewerken is. Je herkent de PVC rioleringsbuis aan de grijze kleur.

Ook wordt PP (polypropyleen) buis gebruikt, maar niet zoveel als PVC. Deze buizen hebben weer andere eigenschappen en zijn zwart.

Voor het bewerken van kunststoffen moet je altijd goed op je veiligheid letten. Daarover meer in een volgende paragraaf.

Je herkent een aantal materialen vast wel, want je komt ze in elke woning en gebouw tegen. Ook zie je dat ze er in heel veel vormen zijn (zoals in de afbeelding).

##### Vormen

Zoals we al zeiden is PVC er in heel veel vormen. De meest gebruikte vormen in de binnenriolering zijn:

- Buis
- Bocht
- T-stuk
- Koppelstuk
- Verloopstuk
- Ontluchter

##### Maten (diameters)

Al deze materialen zijn te koop in verschillende diameters. De meest gebruikte standaard maten zijn:

32, 40, 50, 75 en 110 mm
er zijn meer diameters verkrijgbaar, maar die worden minder gebruikt

##### Standaard te koop

Om een indruk te krijgen van wat de materialen die standaard te koop zijn kun je kijken in de productcatalogus van Martens of PipeLife. Er zijn natuurlijk nog veel meer merken...