## Verzwaard beslag

### Doel

Het doel van het verzwaarde beslag is om bij te dragen aan een rustige bewegingsafloop. De passen worden hierdoor meer verheven en minder snel. Het paard wordt geholpen om niet te vlug te gaan lopen.

#### Benodigde onderdelen

- Tegenijzer (dubbelijzer)
- Moersleutel
- Eventueel tussenzooltje/rubbertje voor tussen het basis- en het tegenijzer
- Bouten met ringetjes
- Voorwerp om de kalkoengaten schoon te maken (bijv. een Kalkoengatreiniger)

Basisijzer met 3 gaten, hierdoor kan het tegenijzer worden bevestigd.

Aluminium tegenijzer met bouten.

Kalkoengat reiniger.

#### Reglement 2017

Het verzwaarde beslag is alleen toegestaan wanneer het basisbeslag (enkele ijzer) niet dikker is dan twaalf millimeter. Een eventueel tussenzooltje of rubbertje mag niet dikker zijn dan 5 millimeter. Het tegenijzer (dubbelijzer) moet van kunststof of aluminium zijn en maximaal 18 millimeter. Als het tegenijzer van ijzer is mag deze maximaal 12 millimeter zijn. Het totale beslag mag niet dikker dan 35 millimeter zijn.

Voor actuele reglementswijzigen kijk: https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/aangespannen-sport/disciplinereglement-aangespannen-sport/

#### Toepassing

In het basisbeslag worden drie gaten gemaakt, twee net als bij kalkoengaten (dus links en rechts op de takken van het ijzer). Het derde gat wordt voorin het ijzer gemaakt, zodat een tegenijzer bevestigd kan worden. Net zoals bij kalkoenen moeten de gaten eerst worden schoongemaakt, dit kan bijvoorbeeld met een kalkoengat reiniger. Het tegenijzer wordt vervolgens op het basisijzer gelegd waarbij er bouten met daar omheen ringetjes worden gedraaid om het ijzer te bevestigen. In het linker of rechtergat wordt als eerste een bout gedraaid met behulp van een moersleutel, vervolgens worden er bouten in overige twee gaten gedraaid.

#### Aandachtspunten

Gebruik niet teveel gewicht, zodat de belasting op het beenwerk niet te groot wordt. Ook bij dit hulpmiddel is het belangrijk dat het gebruikt wordt door mensen met verstand van zaken. Bij het bevestigen draai je eerst de linker en rechterbout in. Vervolgens bevestig je de bovenste bout, zodat het ijzer zo snel mogelijk stabiel ligt. Bij het verwijderen doe je het precies andersom. Eerst de bovenste, dan de linker en rechterbout.