## 2. Aansluiten en testen

Deze opdracht doe je in tweetallen.

Benodigdheden:

- Laptop
- USB-kabeltje
- Micro:bit
- 2x AAA-batterij
- Batterijhouder
- 3x krokodillendraadjes
- 3x jumperdraadjes
- McRoboFace

Let op: deze materialen zijn kwetsbaar en niet goedkoop. Handle with care!

Opdracht. Aansluiten van McRoboFace op de Micro:bit. Dit doe je in drie stappen.
Stap 1 Sluit de jumperkabeltjes aan op de volgende pins van de McRoboFace: Vcc (Voltage connector, voor de stroom), Gnd (ground, aarde, voor de geleiding) en Din (digital in, voor de instructies).
Stap 2 Elk jumperkabeltje sluit je aan op een krokodillendraadje. Let op, niet teveel kracht zetten. Draai het jumperdraadje een kwartslag als het niet soepel lukt.
Stap 3 Klem de krokodillenklemmetjes op de Micro:bit. Vcc naar 3V, Gnd naar Gnd en Din naar 1. Je ziet dit in onderstaand filmpje.

Hex-bestandje om McRoboFace te testen

Opdracht (1 ). Download bovenstaand HEX-bestandje en zet het op je Micro:bit. Sluit de Micro:bit daarna aan op de batterij en zorg dat de McRoboFace helemaal juist is aangesloten. Als het goed is zie je een smile oplichten en blauwe ogen. Heb je dit voor elkaar, maak dan met elkaar en de roboface een selfie en zet dit in Showbie. Je hebt de Roboface goed aangesloten en getest!