## HG vloeibare gootsteenontstopper

HG vloeibare ontstopper is een veilig en gebruiksklaar product voor het ontstoppen van een verstopte afvoer in de wasbak, toilet of een doucheputje. Dit werkt door het natriumhydroxide wat aanwezig is in HG vloeibare ontstopper.

Tijdens dit practicum ga je de concentratie natriumhydroxide in HG vloeibare ontstopper bepalen.

# Benodigdheden

Glaswerk

- Buret met statief
- Erlenmeyer van 250 mL
- Maatcilinder van 50 mL
- Maatkolf van 100 mL (2x)
- Trechter
- Volumepipet van 10,00 mL
- Volumepipet van 25,00 mL

Chemicaliën

- HCl 0,1 mol/L (vraag aan de docent de exacte concentratie)
- Methylrood
- HG vloeibare ontstopper

# Werkwijze

1. Formuleer een zo specifiek mogelijke onderzoeksvraag die aansluit bij de titratie.
2. Zorg ervoor dat je glaswerk op de juiste manier is voorgespoeld.
3. Meet met een volumepipet 10,00 mL HG vloeibare ontstopper af en doe dit in een maatkolf van 100 mL. Vul de maatkolf aan en homogeniseer.
4. Meet met een volumepipet 25,00 mL van je verdunning af en doe dit in een nieuwe maatkolf van 100 mL. Vul de maatkolf aan en homogeniseer.
5. Meet met een volumepipet 10,00 mL van je 2e verdunning af en doe dit in een erlenmeyer van 300 mL.
6. Voeg 50 mL demiwater toe. Zorg ervoor dat je daarmee de wand van de erlenmeyer spoelt.
7. Voeg enkele druppels methylrood toe aan de erlenmeyer. Voeg zoveel toe dat je de kleur goed kunt zien. Je kunt eventueel een wit blaadje eronder leggen, zodat je het beter kunt zien.
8. Vul de buret met 0,1 mol/L HCl en lees de beginstand af.
9. Titreer de HG vloeibare ontstopper met de HCl-oplossing tot het omslagpunt. Zorg ervoor dat er goed wordt gemengd tijdens het titreren.
10. Noteer de eindstand van de buret.
11. Voer de titratie in triplo uit.
12. Voer als laatste een blanco titratie uit met 50 mL demiwater.

# Uitwerking

- Bereken van elke titratie de concentratie natriumhydroxide in HG vloeibare ontstopper.
- Bereken of je een betrouwbare triplo hebt. (maximale afwijking 3%)