## HG vlekweg 7

HG vlekweg 7 verwijdert roestvlekken uit textiel. Daarnaast verwijdert het product ook roestvlekken uit tegels, plavuizen, beton en niet kalkhoudend natuursteen. De werkzame stof is oxaalzuur wat aanwezig is in de vlekverwijderaar.

Tijdens dit practicum ga je de concentratie oxaalzuur in HG vlekweg 7 bepalen.

# Benodigdheden

Glaswerk

- Buret met statief
- Erlenmeyer van 250 mL
- Maatcilinder van 50 mL
- Trechter
- Volumepipet van 2,00 mL

Chemicaliën

- NaOH 0,1 mol/L (vraag aan de docent de exacte concentratie)
- Fenolftaleïne
- HG vlekweg 7

# Werkwijze

1. Formuleer een zo specifiek mogelijke onderzoeksvraag die aansluit bij de titratie.
2. Zorg ervoor dat je glaswerk op de juiste manier is voorgespoeld.
3. Meet met een volumepipet 2,00 mL HG vlekweg 7 af en doe dit in een erlenmeyer van 250 mL.
4. Voeg 50 mL demiwater toe. Zorg ervoor dat je daarmee de wand van de erlenmeyer spoelt.
5. Voeg enkele druppels fenolftaleïen toe aan de erlenmeyer.
6. Vul de buret met 0,1 mol/L NaOH en lees de beginstand af.
7. Titreer de HG vlekweg 7 met de NaOH-oplossing tot het omslagpunt. Zorg ervoor dat er goed wordt gemengd tijdens het titreren.
8. Noteer de eindstand van de buret.
9. Voer de titratie in triplo uit.
10. Voer als laatste een blanco titratie uit met 50 mL demiwater.

# Uitwerking

- Bereken van elke titratie de concentratie oxaalzuur in HG vlekweg 7.
- Bereken of je een betrouwbare triplo hebt. (maximale afwijking 3%)