## Kunststoffen

De nafta fractie die ontstaat bij het destilleren van aardolie, kan gebruikt worden als grondstof voor kunstoffen (plastic)

De naftafractie bestaat uit koolwaterstoffen met een kooktraject tussen de 150 en 180 graden Celsius. Deze stoffen worden vaak als brandstof gebruikt, maar door deze nafta te kraken, krijg je stoffen die je kunt gebruiken om kunststofffen mee te maken.

Kraken van nafta is het breken van lange moleculen in kleinere moleculen. De moleculen in nafta hebben een formule tussen de C4H10 en de C12 H26 Bij het kraken ontstaan stoffen als etheen ( C2H4 ) en propeen ( C3 H6 ).

Je kunt deze kleine moleculen weer aan elkaar koppelen. Dit proces heet polymeriseren en het grote molecuul dat ontstaat is een polymeer.

Een polymeer van etheen zoals je in het plaatje ziet heet poly-etheen ( afgekort PE)

PVC is een polymeer van vinylchloride, polypropeen is een polymeer van propeen.

Eigenschappen van kunststoffen

Iedere kunststof heeft specifieke eigenschappen, maar in het algemeen zijn kunststoffen

- licht van gewicht

- gaan lang mee

- gemakkelijk te maken

- flexibel

- isoleren goed ( zowel voor warmte als elektriciteit)

- kunnen goed tegen kou en warmte.

Je kunt de kunststoffen indelen in thermoplasten en thermoharders

Thermoplasten kun je gemakkelijk buigen. Ze worden zacht als je ze verwarmt.

Thermoharders zijn vrij hard en moeilijk te buigen. Ze vervormen niet als je ze warm maakt.

Kunststoffen vergaan slecht. Je hebt er lang last van.

Je kunt ze moeilijk recyclen als ze gemengd zijn met andere kunststoffen.