## Inbouw rolluikbediening Fibaro instellen (Z-Wave)

Als je de rolluikschakelaar hebt aangesloten en door je docent hebt laten controleren dan kun je beginnen aan het instellen van de Fibaro rolluikschakelaar in Domoticz.

Let op: Schakel de spanning (230 Volt) weer samen met je docent in.

## Opdracht: Fibaro rolluikbediening toevoegen aan Domoticz

De rolluikbediening kun je ook toevoegen als een jaloezieschakelaar is aangesloten, maar dat is nu nog niet het geval. Daarom ga je het op een andere manier doen deze keer (de Fibaro dimmer heb je wel aangesloten via de pulsdrukker). Je voegt de rolluikbediening toe zonder een schakelaar te gebruiken via de volgende stappen:

- Knopje achterzijde om apparaat toe te
  voegen aan Domoticz
  Ga naar "Instellingen > Hardware"
- Klik dan op de blauwe knop "Instellingen" van de Z-Wave USB stick
- Klik in dit scherm op "Node beheer"
- Kies "Sensor opnemen"
- Domoticz wacht nu een paar seconden op een signaal
- Klik op de het knopje van de rolluikschakelaar op de achterkant. Doe dit met een kleine schroevendraaier of een pen (zie de afbeelding)
- De rolluikbediening wordt herkend en toegevoegd

In de animatie hieronder zie je hoe de rolluikbediening wordt toegevoegd en aangepast in Domoticz.

## Opdracht: Naam en instellingen wijzigen

Je hebt net de Fibaro rolluikbediening toegevoegd. Nu moet je de naam nog wijzigen en wat instellingen aanpassen. Dat is belangrijk om een paar redenen:

- Je herkent de rolluikbediening beter met een duidelijke naam
- Het rolluik moet nog ingesteld worden (dat heet kalibreren), zodat het rolluik weet wat de bovenste en onderste positie is

Volg de stappen in de onderstaande animatie om dit allemaal in te stellen.

## Opdracht: schakelaar voor het rolluik toevoegen

Omdat je nog geen echte schakelaar (de jaloezieschakelaar) hebt geïnstalleerd ga je nu handmatig een schakelaar toevoegen. De volgende stappen zijn wat ingewikkelder... Het is daarvoor belangrijk om de stappen goed te volgen. Ze staan ook in de animatie hieronder.

- Ga naar "Instellingen > Hardware"
- Klik dan op de blauwe knop "Instellingen" van de Z-Wave USB stick
- Je ziet daar de Fibaro rolluikbediening bij staan
- Er staat een "NodeID" aan de linkerkant in de tabel (In de animatie zie je bij de NodeID '007' staan, dus die wordt opgezocht bij "Apparaten")
- In "Instellingen > Apparaten" staat een lijst met allerlei apparaten en daar staat ook kolom met "ID" bij
- Zoek in die kolom de ID "0000701" op. Dat is het eerste apparaat wat bij de Fibaro rolluikbediening hoort. Als het goed is staat daar "Level" bij
- Klik dan op het pijltje aan de rechterzijde in de regel om deze als schakelaar toe te voegen
- Voer een handige naam "Rolluik" in en voeg de schakelaar toe
- Nu verschijnt de schakelaar "Rolluik" bij het tabblad "Schakelaars" en kun je het rolluik bedienen met de knoppen op je scherm
- Je gaat nog even de schakelaar "Aanpassen" en het soort schakelaar veranderen naar "Blinds Percentage"
- Natuurlijk nog even klikken op "Aanpassen" om de wijziging op te slaan
- Nu kun je het rolluik bedienen met een schuifbalk en hem gedeeltelijk open en dicht doen

##### Animatie handmatig toevoegen van een schakelaar bij een apparaat

## Opdracht: testen van het rolluik en de bediening

Je hebt net het rolluik ingesteld in Domoticz. Je kunt hem nu net zo bedienen als in de video hieronder. Als dat niet lukt kun je nog even onderzoeken wat er niet goed is en eventueel de stappen nog een keer nalopen.

Rolluik bedienen in Domoticz via Fibaro rolluikschakelaar https://www.youtube.com/watch?v=AFZJd9LW5Yc