## Jaloezieschakelaar bij rolluik installeren

Gira opbouw jaloezieschakelaar

Je hebt net een elektrisch rolluik geautomatiseerd met Domoticz. En je kunt zonder een echte schakelaar het rolluik bedienen. Toch is het handig om wel een schakelaar op of in de muur te hebben om het rolluik te bedienen. Daarom ga je nu een jaloezieschakelaar installeren.

Een jaloezieschakelaar is een soort pulsdrukker. De schakelaar geeft een puls/stroompje als je hem indrukt en bij het loslaten springt de schakelaar terug in zijn oorspronkelijke stand. De jaloezieschakelaar is er in verschillende soorten en vormen, maar wat bij alle schakelaars hetzelfde is dat hij twee standen heeft. Een stand voor omlaag en een stand voor omhoog.

## Opdracht: Jaloezieschakelaar installeren

De jaloezieschakelaar die je gaat installeren is de Gira inbouw jaloezieschakelaar. De volledige installatie ziet er dan zo uit zoals in het aansluitschema. Hieronder staan ook foto's van de aan te sluiten bedrading en de afwerking.

Aansluitschema Fibaro rolluikbediening op
motor met randaarde (PE) en jaloezieschakelaar

Het enige wat de schakelaar nodig heeft is:

- een fasedraad (L; bruin)
- twee schakeldraden om het rolluik een signaal voor omlaag en omhoog te kunnen geven
  - AB-poort: is voor omlaag
  - AUF-poort: is voor omhoog

De Fibaro rolluikbediening heeft nog twee poorten die je niet gebruikt hebt. Dat zijn poort S1 en S2.

Let op: Omdat je weer met inbouwappraten werkt staat er spanning van 230 Volt op. Schakel de spanning dus uit voordat je verder gaat!

- Verbind de jaloezieschakelaar met Fibaro rolluikbediening
  - AB verbinden met S1
  - AUF verbinden met S2
  - Tip: Omdat je met twee zwarte schakeldraden werkt kun je ze makkelijk door elkaar halen. Je kunt een draad markeren met een sticker zoals in de afbeeldingen te zien is.
  - O ja, verbind je de draden toch verkeerd om dan werken de knoppen verkeerdom en daar kom je snel genoeg achter bij het testen.
- Laat je de docent de installatie controleren! Pas daarna mag je verder met het inbouwen en kan de spanning weer ingeschakeld worden.

- Als je installatie goedgekeurd is door je docent dan kun je de jaloezieschakelaar inbouwen in de muur en het afdekraam met jaloeziewippers plaatsen
- Je schakelaars zijn afgewerkt op de muur

Achterkant van een Gira inbouw jaloezieschakelaar | Aansluiten schakeldraden jaloezieschakelaar op Fibaro rolluikbediening | Ingebouwde Gira jaloezieschakelaar

## Opdracht: Testen van de jaloezieschakelaar

Je hebt nu de jaloezieschakelaar via de Fibaro rolluikbediening verbonden met het elektrische rolluik. Als het goed is dan werkt jouw schakelaar net zoals in de video hieronder. Probeer het maar uit! En als het toch niet helemaal goed werkt dan moet je nog even de stappen nalopen. Vergeet niet de spanning uit te schakelen als je de onderdelen weer los moet halen!

Bediening elektrisch rolluik met jaloezieschakelaar https://www.youtube.com/watch?v=gh1awcJjAtI