## Eindopdracht

Je hebt in dit hoofdstuk de volgende onderdelen geïnstalleerd:

- een elektrisch rolluik;
- een rolluikbediening van Fibaro;
- een schakelaar in Domoticz voor bediening van het rolluik;
- een jaloezieschakelaar.

En al eerder heb je de volgende onderdelen geïnstalleerd:

- een afstandsbediening (Remotec) voor de verlichting;
- aan/uit schakelaars van de Action;
- een dimmer van Fibaro.

Met al deze onderdelen kun je de eindopdracht maken.

## Opdracht: automatiseren van het rolluik

Je klant wil graag dat de kamer geautomatiseerd wordt als volgt:

- Pulsdrukker (dimmer) rechterknop 3x snel indrukken = uitschakelen alle lampen en rolluik helemaal naar beneden
- Afstandsbediening knop 7 = rolluik omlaag
- Afstandsbediening knop 8 = rolluik omhoog

Tip: Maak in deze opdracht een aantal 'Scenes' via het tabblad 'Groepen'. Je kunt daar per knop een scene maken. Zet de knop in 'Activering apparaten') en bij plaats 'Apparaten' meerdere lampen. Als je niet meer weet hoe je scenes maakt kun je dat nog even nalezen.

## Video: 3x klik op rechterknop pulsdrukker = alle lampen uit en rolluik omlaag

3x klik rechterknop pulsdrukker is lampen uit en rolluik omlaag https://www.youtube.com/watch?v=CkWLtaZTHZE