## Pulsdrukker bij dimmer installeren

Gira dubbele pulsdrukker (voorkant)

Een pulsdrukker? Daar heb je misschien nog nooit gehoord... Een pulsdrukker is een schakelaar die je meestal niet in een standaard huisinstallatie ziet. Van de buitenkant ziet deze schakelaar er hetzelfde uit, maar hij werkt anders... O ja, de pulsdrukker wordt ook wel een pulsschakelaar genoemd.

De pulsdrukker geeft alleen stroom (dat noemen ze een 'puls') door als je hem indrukt. Zodra je de knop loslaat dan springt hij terug. Vergelijk hem maar met een deurbel. Die werkt ook alleen als je hem indrukt. Hij werkt anders dan een gewone lichtschakelaar. Die druk je in waardoor de lamp aan of uit gaat. Bij nog een keer drukken gebeurt het tegenovergestelde.

De pulsdrukker is heel handig om samen met domotica te gebruiken. Op de inbouwdimmer uit de vorige opdracht ga je een pulsdrukker aansluiten.

##### Installatieschema van de Gira pulsdrukker

Het aansluiten van de pulsdrukker doe je aan de achterkant. Een afbeelding van die achterkant staat hieronder. Ook zie je daar het installatieschema.

Gira dubbele pulsdrukker (achterkant) | Aansluitschema Gira dubbele pulsdrukker

Kijk even goed naar het aansluitschema van de pulsdrukker. Het is de bedoeling dat je poort 11 laat schakelen via poort 14 en poort 21 via poort 24. Dus niet via poort 12 en 14, want dan is er al verbinding zonder dat je de schakelaar indrukt.

## Opdracht: Aansluiten van de pulsdrukker

Het aansluiten van de dubbele pulsdrukker gaat als volgt (je ziet het ook in stappen in de animatie):

Gira dubbele pulsdrukker aansluiten op een Fibaro inbouwdimmer

- Let op: Koppel de fasedraad eerst even af van de dimmer. Alleen de N-draad en schakeldraad naar de lamp zijn nog aangesloten
- Sluit de fasedraad (L) vanuit de inbouwdoos aan op poort 11
- Maak een korte L-draad van poort 11 naar poort 21
- Verbind poort 21 daarna met de L-poort van de inbouwdimmer
- Sluit daarna een schakeldraad (zwart) van poort 14 op poort S1 van de dimmer
- Sluit als laatste een schakeldraad aan vanaf poort 24 op poort S2 van de dimmer
- Controleer nog even of je draden in de poorten 11, 14, 21 en 24 goed aangedrukt hebt en dat ze vast zitten
- Controleer ook of je de draden goed vastgedraaid hebt in de dimmer in poort L, S1, S2 en N
- Laat nu je docent controleren of je alles goed hebt aangesloten

## Opdracht: Pulsdrukker inbouwen

Je hebt net de pulsdrukker aangesloten en je docent heeft dit gecontroleerd. Nu kun je de pulsdrukker samen met de inbouwdimmer monteren in de inbouwdoos. Zet daarna de het afdekraam en de wippers (schakelaars) erop voor de afwerking.

Fibaro inbouwdimmer in inbouwdoos | Pulsdrukker weer ingebouwd (naast WCD's) | Afwerking met afdekraam en wippers