## Inbouwdimmer Fibaro instellen (Z-Wave)

Als je de inbouwdimmer samen met de dubbele pulsdrukker hebt aangesloten en door je docent hebt laten controleren dan kun je beginnen aan het instellen van de Fibaro inbouwdimmer in Domoticz.

Let op: Schakel de spanning (230 Volt) weer samen met je docent in. Het kan zijn dat de dimmer even moet opstarten en zich in gaat stellen (dat heet kalibreren). Meestal doet hij het binnen een minuut.

## Opdracht: Linker pulsdrukker knop toevoegen aan "Schakelaars"

De linkerknop van de pulsdrukker is aangesloten op poort S1 van de inbouwdimmer. Je stelt dus eigenlijk niet de pulsdrukker in, maar leert Domoticz wat je wilt doen met poort S1. Doe dit via de volgende stappen:

- Ga naar "Schakelaars" en klik op "Leren"
- Domoticz wacht een paar seconden op een signaal
- Klik nu op de linkerknop van de pulsdrukker
- De schakelaar wordt herkend in Domoticz
- Geef de schakelaar een naam (bijvoorbeeld "LED plafondlamp dimmen" of "Pulsdrukker linkerknop")
- Kies als schakelaar type "Dimmer"
- Klik op "Apparaat toevoegen"
- Je hebt nu een knop gemaakt om de aangesloten lamp te kunnen dimmen

De rechterknop van de pulsdrukker ga je later instellen...

Het dimmen kun je dan op je scherm doen in Domoticz zoals in de video hieronder.

##### Verlichting bedienen in Domoticz via Fibaro inbouwdimmer

Verlichting bedienen in Domoticz via Fibaro inbouwdimmer https://youtu.be/lCcTA18mEy0