## Inbouwdimmer Fibaro installeren (Z-Wave)

Inbouwdimmer Fibaro montage in inbouwdoos

De inbouwdimmer van Fibaro kun je (zoals de naam als zegt) inbouwen achter een schakelaar. Een wandschakelaar (lichtknop) is meestal in een inbouwdoos ingebouwd. Daarachter zit meestal nog wat ruimte. Een kleine inbouwdimmer past daar meestal gewoon achter. In de afbeelding zie je hoe de montage er uit ziet.

##### Werken met 230 Volt materiaal

Let op: Deze dimmer is een inbouwmodel en moet dus ingebouwd worden in de huisinstallatie (het 230 Volt elektrische netwerk). Daar moet je alleen aan beginnen als je kennis hebt van elektrotechniek! Werk altijd zonder stroom, dus schakel de stroom uit totdat je klaar bent. Vraag je docent om te controleren of de installatie goed aangesloten is voordat je straks verder gaat.

##### Installatieschema van de inbouwdimmer

De inbouwdimmer monteer je in het elektrische netwerk (de huisinstallatie van 230 Volt). Schakel de stroom uit voordat je verder gaat!

Schema inbouwdimmer zonder schakelaar

De dimmer sluit je aan volgens het volgende schema. In deze opdracht vervang je even de schakelaar voor deze dimmer. Later installeer je een nieuwe schakelaar...

Als je het schema goed bekijkt dan is het je misschien wel opgevallen dat ook een N-draad is aangesloten op de poort met "N" erbij. Als je dus geen N-draad (blauw) bij de schakelaar hebt, dan kun je die er beter even aanleggen.

Nog even ter herinnering: Natuurlijk is de L bruin, de N blauw en de rest van de bedrading zwart (schakeldraad).

Je monteert deze dimmer dus in de inbouwdoos bij de schakelaar die je 'slim' wilt maken.

## Opdracht: Aansluiten van de dimmer

Plaatsen en aansluiten van inbouwdimmer

Je gaat als volgt te werk om de dimmer te monteren:

- Demonteer de schakelaar van het standaard lichtpunt (de plafondlamp)
- Als de N-draad (blauw) ontbreekt dan moet je deze nog aanleggen
- Bekijk de letters en het symbool op de inbouwdimmer
  - Met S1, S2 en Sx doe je nu niets
  - Het symbool met 'het golfje met pijltje erdoor' betekent dat op die draad gedimd wordt (daar moet de schakeldraad op aangesloten worden)
- Sluit de Fibaro inbouwdimmer aan volgens het schema hierboven
  - L = bruin
  - N = blauw
  - schakeldraad = zwart
- Controleer of de dimmer is gemonteerd zoals op de foto staat
- Als je klaar bent met monteren vraag je je docent om de installatie te controleren

Als de installatie gelukt is ga je verder met de volgende opdracht.