## Elektrisch bediend rolluik

Rolluik met motor (doorsnede)

Rolluiken kun je met de hand bedienen of elektrisch. Een handbediend rolluik werkt ongeveer net zoals een rolgordijn. Bij een elektrisch rolluik zit er een motor in de oprolbuis van het rolluik. Die zit weer achter een kap aan de bovenkant van het rolluik.

De motor moet aangesloten worden op 230 Volt om hem elektrisch te kunnen bedienen. Dat gebeurt meestal via een jaloezieschakelaar.

In dit hoofdstuk ga je een paar opdrachten maken om het rolluik in de praktijkruimte aan te sluiten en te automatiseren.

Elektrisch rolluik op het bordes in de praktijkruimte