## Inbouw rolluikbediening Fibaro installeren (Z-Wave)

Inbouw rolluikbediening Fibaro montage

De inbouw rolluikbediening van Fibaro kun je (zoals de naam als zegt) inbouwen in een inbouwdoos. Dat is het meest logisch bij het rolluik in de buurt en wordt vaak gedaan achter de jaloezieschakelaar (dat is een speciale pulsdrukker) van het elektrische rolluik. Over die schakelaar leer je later meer...

Achter de schakelaar zit meestal nog wat ruimte en een kleine inbouw rolluikbediening past daar meestal gewoon achter.

In deze opdracht monteer je de rolluikbediening in een aparte inbouwdoos. In de afbeelding zie je hoe de montage er uit ziet.

##### Werken met 230 Volt materiaal

Let op: Deze bediening is een inbouwmodel en moet dus ingebouwd worden in de huisinstallatie (het 230 Volt elektrische netwerk). Daar moet je alleen aan beginnen als je kennis hebt van elektrotechniek! Werk altijd zonder stroom, dus schakel de stroom uit totdat je klaar bent. Vraag je docent om te controleren of de installatie goed aangesloten is voordat je straks verder gaat.

##### Installatieschema van de inbouw rolluikbediening

Schema inbouw rolluikbediening
zonder schakelaar

De inbouw rolluikbediening monteer je in het elektrische netwerk (de huisinstallatie van 230 Volt). Je monteert hem in de hoge inbouwdoos naast het rolluik. Schakel de stroom uit voordat je verder gaat!

De rolluikbediening sluit je aan volgens het volgende schema. In deze opdracht is nog geen schakelaar toegevoegd. Later installeer je de jaloezieschakelaar...

Dit rolluik heeft 4 draden om aan te sluiten:

- Groen/geel = PE-draad
- Blauw = N-draad
- Bruin = Fase richting 1 (poort Q1)
- Zwart = Fase richting 2 (poort Q2)

Met de bruine en de zwarte draad geef je het signaal door aan de motor om het rolluik omhoog of naar beneden te laten gaan. Als je ze tijdens het aansluiten omgewisseld hebt dan is dat niet zo erg, want daar kom je snel genoeg achter. Dan gaat het rolluik open met de dicht knop en dicht met de open knop. Probeer hem direct goed te monteren, want dat scheelt werk en tijd.

## Opdracht: Aansluiten van de rolluikschakelaar

Inbouw rolluikbediening Fibaro montage

Je gaat als volgt te werk om de rolluikschakelaar te monteren:

- Bekijk de letters en het symbool op de rolluikschakelaar
- Sluit de Fibaro rolluikbediening aan volgens het schema hierboven
  - Let op: De L en N sluit je aan op de lasdoppen
    - L = bruin en sluit je aan op de lasdop met bruine draden
    - N = blauw en sluit je aan op de lasdop met blauwe draden
  - De poorten S1, S2 sluit je nu niet aan
  - Bruine draad van het rolluik = Q1
  - Zwarte draad van het rolluik = Q2
  - Groen/gele draad sluit je aan op de lasdop met de groen/gele draden (met een kroonsteen ertussen vanwege dikteverschil in de draad)
  - Blauwe draad sluit je aan op de lasdop met de blauwe draden (met een kroonsteen ertussen vanwege dikteverschil in de draad)
- Controleer of de rolluikschakelaar is gemonteerd zoals op de foto staat
- Als je klaar bent met monteren vraag je je docent om de installatie te controleren

Met deze installatie heb je dus de Fibaro rolluikbediening gemonteerd. Dat betekent dat je hem daarna kunt gaan toevoegen aan Domoticz.

Als de installatie gelukt is ga je verder met de volgende opdracht.