## Draadloze communicatie met Domoticz

De domotica installatie waarmee je aan de slag gaat maakt gebruik van de twee draadloze technieken die net beschreven zijn. Dat betekent dus dat je 433 MHz en Z-Wave apparaten kunt aansluiten. We gebruiken voor beide technieken een zender-/ontvanger. Hieronder zie je de beide apparaten en ook hoe ze via de USB-poorten aangesloten zijn op de Raspberry Pi in de praktijkopstelling.

433 MHz (RFXcom) Z-Wave (Aeotec USB Z-stick) |  | Raspberry Pi met beide technieken

##### De hele opstelling

Daarnaast is de Raspberry Pi verbonden met een Wi-Fi router, zodat je draadloos kunt inloggen in Domoticz met een computer, laptop, tablet of smartphone.

De totale opstelling ziet er dan uit zoals hieronder. Dit zou je bijvoorbeeld in een huis in een meterkast kunnen plaatsen.

Raspberry Pi met Aeotec USB Z-stick, RXFcom en Wi-Fi router