# Monteren van Tth buis

Regels voor het plaatsen van Tth buis

- De maximum afstand tussen 2 klemmen is 500mm of 50cm
- We plaatsen minimaal 2 klemmen per buis.
- De eerste en de laatste klem komt 50mm of 5cm boven of onder het toestel.
- We plaatsen een klem juist voor en na een bocht.
- We plaatsen geen klemmen op verbindingsmoffen.
- We zorgen dat er nooit draad zichtbaar is.
- We gebruiken buisinvoeren waar nodig.
- Buizen worden altijd recht geplaatst, gebruik een waterpas , meter, laser, enz…