# Plooien ( buigen ) van Tth buis

Omdat kunststof buizen dichtklappen als we ze zouden plooien zonder hulpmiddel, heeft men reeds lang geleden de plooiveer of buigveer uitgevonden.
Een plooiveer is een stalen veer die men in de buis schuift zodat deze niet dicht kan klappen als we de buis plooien. Voor elke dikte van buis heeft men een andere plooiveer nodig.

Nu we weten welke materialen te gebruiken is het belangrijk om te weten HOEwe deze gaan gebruiken. Als we de buigveer in de buis steken en plooien zo maar wat dan ga je als resultaat hebben dat de buis te scherpgeplooid is ( te kleine bocht).

De wetgeving, in ons geval het AREI( Algemeen Reglement op Elektrische Installaties ) vertelt iets over de grootte van de bocht die we moeten maken.
Voor een Tth buis staat er dat de minimum buigstraal 5x de uitwendige diametervan de buis moet hebben. Dus voor een buis van 16mm hebben we een minimum buigstraal nodig van
16mm x 5 = 80mm = 8cm.

Praktisch wil dit zeggen dat we boven op de buis twee streepjes kunnen tekenen met het begin en einde van de bocht. Deze streepjes zullen 1,5 x de minimum buigstraaluit elkaar getekend moeten worden. Dus 1,5 x 8cm = 12cm = 120mm.

We moeten deze buiging respecteren omdat we anders problemen gaan krijgen met het invoeren van de draden.