# Massaspectrometrie - MS

Massaspectrometrie is een techniek die zowel als karakterisatie als kwantificatie ingezet kan worden.

Vaak wordt een massaspectrometer gekopeld aan een gaschromatograaf. Een massaspectrometer is dan bedoeld als karakterisatie.

Massaspectrometrie van mengsels is ook mogelijk, mits er verschillende fragmenten ontstaan.

In essentie geldt voor massaspectrometrie dat dit het beschieten van verbindingen met elektronen is, waardoor de verbindingen uit elkaar vallen. Van de ontstane fragmenten wordt dan de massa bepaalt. De manier waarop een verbinding uit elkaar valt is karaktersitiek voor deze verbinding.

Een verbinding in een massaspectrometer doorloopt een aantal stappen:

- Verdampen
- Ioniseren
- Fragmenteren
- Versnellen
- Afbuigen
- Detecteren