# Hoe werkt domotica nu eigenlijk

Hoe werkt het nu eigenlijk.........................?????

Domotica is de automatisering van een huisinstallatie. Domotica maakt het mogelijk om in een woonhuis, naar keuze van de bewoner, allerhande zaken automatisch te regelen of op afstand te bedienen. Met behulp van domotica is zelfstandig wonen ook voor senioren comfortabel en veilig. Domotica laat allerlei apparaten binnen het domoticasysteem met elkaar communiceren en opdrachten uitvoeren.
Voorbeelden van domotica In een gebouw schakel je met één schakelaar meerdere lampen aan of uit; dit kan zowel binnen- als buitenverlichting zijn. ’s Avonds schakel je met één druk op de knop alle verlichting uit, zet je de verwarming lager en de beveiliging aan. Bij onraad schakel je met één knop weer alle lampen in huis aan. Met een afstandsbediening bedien je de zonwering of rolluiken, dit kan eventueel ook automatisch bij zon of storm of regen of bij het verlaten van het gebouw worden ingesteld. Als in het systeem sensoren zijn opgenomen, kun je het systeem automatisch door de sensoren laten bedienen, bijvoorbeeld een inbraakbeveiliging of het regelen van de verwarming. Ouderen mensen kunnen door domotica langer zelfstandig blijven wonen en hebben minder hulp van bijvoorbeeld de thuiszorg of familie nodig.

Hoe een gewone installatie werkt is als volgt. Druk je op de schakelaar, dan gaat direct de lamp aan of uit. Je hebt hiervoor een draad aangesloten tussen de schakelaar en de lamp. Je noemt deze zwarte draad ook wel schakeldraad.

Domotica biedt je de mogelijkheid met eenvoudige handelingen ingewikkelde schakelingen te bedienen. Alle aparte systemen die het licht, de temperatuur, de beveiliging of het inschakelen van apparaten regelen, kun je onderbrengen in een totaalsysteem. Veel domoticasystemen werken met een zogenaamd bussysteem. De betekenis van het woord bus is binary utility system. Het woord binary (binair) geeft aan dat een bussysteem digitaal werkt. Bij het gebruik van domotica door middel van een bussysteem heb je te maken met twee systemen: de 230 Volt ~ netspanning; en de busleiding (lage spanning (26 Volt ) voor de bediening, sturing, meet- en regelfuncties).
Deze twee gescheiden systemen moeten beide geïnstalleerd worden. De busleiding verzorgt de communicatie tussen de sensoren (sensoren zijn de onderdelen die actie ondernemen zoals de schakelaars, windsensore, warmtesensor enz.) en actuatoren (actuatoren zijn de onderdelen die in actie gezet worden zoals de lamp, het windscherm die naar beneden gaat, de garagedeur die open gaat, de sproeiinstallatie die aan gaat enz.). De 230 Volt netspanning zorgt dat de actuatoren (licht, verwarming, rolluik enzovoort) voldoende vermogen krijgen om te kunnen werken.

foto busssysteem invoegen

Hoe werkt het bussysteem? Het woord ‘bus’ ken je natuurlijk van het openbaar vervoer. Wie met de bus reist, stapt ergens in. De bus brengt je naar de juiste bestemming en daar stap je uit. Hiervoor is een geldig vervoersbewijs nodig (kaartje). Het bussysteem voor domotica werkt ongeveer op dezelfde manier. Een besturingsschakelaar of een sensor zet een signaal op de busleiding. Een besturingseenheid herkent dit als een opdracht en geeft dit, via de busleiding, door aan de juiste actuator. (enveloppe) Hiervoor moet de besturingseenheid precies weten wat het ‘adres’ is van de sensor (ingang) en de actuator (uitgang). Vergelijk dit met het kaartje voor de bus! Het grote voordeel van een bussysteem is dat alle schakelaars (busdrukknoppen) aangesloten worden via een twee-aderige zwakstroomkabel (2 x 0,8 mm). De busleiding mag je doorlussen (parallel doorverbinden) naar alle busdrukknoppen en sensoren van de installatie!

Kijk dit filmpje om een nog beter beeld te hebben van domotica https://www.youtube.com/watch?v=W8t0tUH-k_0

Je gaat in het volgende hoofdstuk leren hoe je een installatie kunt aanpassen voor domotica.