## Elektrische installatie regelen en montitoren via wifi m.b.v. tablet en/of smartphone.

Alle onderdelen zitten op zijn plaats en zijn aangesloten. Nu is het tijd om de installatie te regelen en te monitoren. Dit betekent dat je de sensoren en actuatoren aan elkaar koppelt, dit doe je met de NIKO-software.

Jullie gaan met behulp van de NIKO-software en het schakeltechnische practicum een enkelpolige schakeling in de slaapkamer installeren en programmeren.

In de slaapkamer wordt door de schakelaar de lamp boven het bed bediend. Het stroomkringschema van deze enkelpolige schakeling herken je van eerdere praktijkopdrachten die je gemaakt hebt. Hieronder zie je het stroomkringschema van een enkelpolige schakeling.

Hoe sluit je deze schakeling nu aan op het domotica-systeem? Dat wordt stap voor stap hieronder uitgelegd. Deze schakeling ga je in het domoticapracticum maken.

Wat heb je allemaal nodig:

- Schakeltechnisch practicum
- Basispaneel 1 - NIKO
- Basispaneel 2 – NIKO
- Busaansluitsnoeren
- Meetsnoeren

Het schakelpaneel 1 staat hierboven, in dit schakelpaneel is:

RT = RJ45 interne router aansluiting conn.contr.

WAN = RJ45 wan.aansluiting conn.contr.

CC = Connected controller

SK = Zesoudige schakelmodule

MO = Drie voudige motor module

VO = Voeding voor de lampjes

Het bedieningspaneel 1 staat hierboven, in dit bedieningspaneel is:

B1 = twee voudige busdrukknop

B2 = vier voudige busdrukknop

B3 = zes voudige busdrukknop

B4 = twee voudige motorbediening

L1 t/m L3 = drie lampen met een gezamenlijke nul

L4 t/m L6 = drie lampen met een gezamenlijke nul

M1 en M2 = motor simulatie links/rechts om

Een smartphone met een router/wifi

Jullie zitten voor het schakeltechnische practicum en gaan nu stap voor stap de installatie aanleggen en programmeren.

In deze schakeling is:

- Rood = de fase draad
- Blauw = de nul draad
- Zwart = de schakeldraad
- Groen = de busbekabeling

Stap 1:

Sluit op de aansluiklemmen B1 en B2 van de voeding, de groene bekabeling aan op een enkelvoudige busdrukker.

Stap 2:

Sluit op de rode aansluitklem een rode voedingskabel aan op de fase (L) van de schakelmodule.

Stap 3:

Sluit op de blauwe aansluitklem een blauwe kabel aan op de lamp.

Stap 4:

Sluit op de lamp een zwarte kabel aan op het eerste contact (met cijfer 1) van de schakelmodule.

Nu de installatie in het schakeltechnische practicum aangesloten zit is het tijd om de installatie te programmeren. Hiervoor heb je de software van NIKO voor nodig en de pc. Hieronder gaan jullie ook stap voor stap de installatie programmeren. Het is de bedoeling dat jullie de enkelpolige schakeling van de slaapkamer gaan programmeren. De afbeelding geeft aan hoe dat er uit komt te zien.

Stap 1:

Sluit op de aansluiklemmen B1 en B2 van de voeding, de groene bekabeling aan op een enkelvoudige busdrukker.

Stap 2:

Sluit op de rode aansluitklem een rode voedingskabel aan op de fase (L) van de schakelmodule.

Stap 3:

Sluit op de blauwe aansluitklem een blauwe kabel aan op de lamp.

Stap 4:

Sluit op de lamp een zwarte kabel aan op het eerste contact (met cijfer 1) van de schakelmodule.

Nu de installatie in het schakeltechnische practicum aangesloten zit is het tijd om de installatie te programmeren. Hiervoor heb je de software van NIKO voor nodig en de pc. Hieronder gaan jullie ook stap voor stap de installatie programmeren.

Het is de bedoeling dat jullie de enkelpolige schakeling van de slaapkamer gaan programmeren. De afbeelding geeft aan hoe dat er uit komt te zien.

Stap 1:

Open de NIKO software op de pc.

Stap 2:

Kies in dit scherm voor een nieuw project toevoegen.

Stap 3:

In dit veld vul je de project gegevens in:

1. Naam project : slaapkamer
2. Naam klant : Hr Home Control
3. Naam installateur (jouw eigen naam)
4. Kies voor type controller connected controller
5. Klik op opslaan

Stap 4:

Kies in het volgende scherm de optie tekenen

Stap 5:

Je gaat nu de ruimte tekenen waarin de installatie komt, je gaat dus de slaapkamer tekenen.

1. Klik de rechthoek aan en schuif deze in het scherm
2. Trek vervolgens de rechthoek open
3. Plaats een deur met de optie “lijn”
4. Verwijder voor de deur een stukje lijn van de rechthoek
5. Klik op opslaan.

Stap 6:

Je gaat nu de lamp plaatsen in de ruimte.

1. Klik in de bovenbalk op creatie
2. Klik op de optie voeg een output toe
3. Kies een lamp en schuif deze op de juiste plaats
4. Geef de output een naam verlichting slaapkamer

1. Geef de locatie naam: slaapkamer.
2. Namen geven is belangrijk, om te kunnen orienteren.
3. Klik op opslaan.

Stap 7:

Je gaat nu de schakelaar plaatsen in de ruimte.

1. Klik op de optie input
2. Kies de 1 voudige bediening

1. Schuif de 1 voudige bediening op de juiste plek (naast de deur)
2. Geef de schakelaar de naam verlichting Slaapkamer
3. Geef de locatie de naam slaapkamer

1. Klik op opslaan

Stap 8:

In deze stap koppel je de lamp aan de busdrukker.

1. Klik op voeg een actie toe

1. Schuif de actiewolk tussen de lamp en de schakelaar
2. Geef de actie de naam verl. Slaapkamer
3. Geef de locatie de naam slaapkamer

Het geven van de naam aan de actie is erg belangrijk want deze komt in de smartphone of tablet te staan.

1. Klik op verder
2. Klik op het zwarte rondje bij de lamp, de oranje verbinding naar de lamp volgt.
3. Klik op het zwarte rondje bij de schakelaar, de oranje verbinding naar de busdrukker volgt.
4. Klik op verder

Stap 9:

In dit scherm kun je aangegeven wat de busdrukker voor de verlichting in de slaapkamer moet doen. Zo kun je aangeven dat:

1. Het basisgedrag wat de schakelaar met de lamp moet doen
2. Wat gebeurt er als de schakelaar de lamp aan doet (Na hoeveel seconden gaat de lamp aan)
3. Wat gebeurt er als de schakelaar de lamp uit doet (Na hoeveel seconden gaat de lamp uit)
4. Klik op verder

Stap 10:

Nu jullie de schakeling in het programma hebben gezet is het de bedoeling dat jullie de kastopbouw gaan maken. Je begint altijd met de onderste rail. Er wordt automatisch de controller en de voeding geplaatst.

1. Klik in de bovenbalk op Kastopbouw.
2. Klik bij ‘alle kastitems’ op kast. Bij deze opdracht Kast_1.

In het scherm kies je zoals hieronder staat in de afbeelding

Klik op ‘verder’ of tabblad ‘vullen met modules’. In dit scherm vul je de modules in. Klik voor de zesvoudige schakelmodule – ‘schakelmodule (6x) 4E’. De zesvoudige schakelmodule wordt in je scherm geplaatst.

1. Klik op verder.
2. Klik op de zesvoudige schakelmodule om de outputs toe te wijzen. (Dit wordt vaak vergeten en dan werkt de schakeling niet goed)

Stap 11.

Nu ga je de lamp van de schakelaar toekennen aan der schakelmodule.

1. Klik op de lamp.
2. De lamp wordt gekoppeld aan de eerste uitgang. Er komt nu een oranje vink (√) bij de lamp. De lamp is toegewezen aan een uitgang van de schakelmodule.

1. Met de zwarte stip kun je de lamp verplaatsen naar een andere uitgang.
2. Met de rode stip kun je de lamp verwijderen.
3. Klik op ‘OK’ en daarna op ‘opslaan’.

Stap 12.

Je gaat nu de Niko Home Control programmeren, sluit je computer of laptop op de domoticaset aan. Gebruik de patchkabel om de verbinding met de controller te maken. Zorg ook dat de voeding is aangesloten.

1. Klik in de bovenbalk op 4 REALISATIE.
2. Klik voor het adresseren op ‘kast’, in deze opdracht kast_1.

1. Druk op de knop Adres (Address) van de voedingsmodule. Het adres van de voeding wordt automatisch toegevoegd.

1. Druk op de knop Adres (Address) van de controller. Het adres van de controller wordt automatisch toegevoegd.

1. Druk op de knop Adres (Address) van de schakelmodule. Het adres van de schakelmodule wordt automatisch toegevoegd.

1. Klik op ‘opslaan’ en daarna op ‘verder’. Je komt dan op tabblad ‘inputs adresseren’.

Stap 13.

In deze stap ga je de adressen van de busdrukknoppen inlezen.

1. Klik op de busdrukknop in de slaapkamer om deze in te lezen.
2. De programmeersoftware voegt aan de inputs de busdrukknop toe.

1. Maak met de dunne groene bussnoeren een busverbinding tussen het schakel- en bedieningspaneel. (B1 met B1 en B2 met B2)

1. Druk bij het domoticaprocesmodel op de linkerknop van de tweevoudige busdrukknop. Het adres komt in het adresveld te staan.

Er komt nu een oranje vinkje (√) bij de busdrukknop. Het adres van de busdrukknop is ingelezen.

1. Klik op verder.
2. Klik op ‘uploaden’. Er verschijnt het volgende scherm en klik vervolgens op ‘neen’.

1. Klik nog een keer op ‘uploaden’.
2. Het uploaden heeft enige tijd nodig. Alle modules worden nagelopen en op fouten gecontroleerd.
3. Klik op ‘project afsluiten’ en sla het project op.
4. Klik op ‘opslaan’.

Stap 14:

Je gaat nu de installatie testen.

1. Maak met een zwart meetsnoer een verbinding tussen de lamp L1 en uitgang 1 van de schakelmodule.
2. Maak met een blauw meetsnoer een verbinding tussen de gezamenlijke nul van de lampen L1, L2, L3 en de nul van Groep 1(GR1) van de voeding.

Test de installatie door de onderstaande tabel in te vullen.

Stap | Busdrukknop | Lamp
1 | Linkerknop 1x in | Brandt/brandt niet
2 | Linkerknop 1x in | Brandt/brandt niet
3 | Linkerknop 1x in | Brandt/brandt niet
4 | Linkerknop 1x in | Brandt/brandt niet

Einde van de les.