## Elektrische installatie uitbreiden voor domotica

Om domotica toe te passen in een huisinstallatie zijn er een aantal onderdelen nodig om dit goed te installeren zodat het systeem optimaal werkt.

In deze les gaan jullie kennis maken met het systeem van Niko en wel het Niko Home Control. De componenten die er nodig zijn om dit systeem te kunnen laten werken zijn.

- Bediening.
- Voeding.
- Controller.
- IP-interface.
- Schakelmodule.
- Software.

De verschillende onderdelen worden hieronder stapsgewijs uitgelicht.

Bedieningen

Niko Home Control kan bediend worden met busdrukknoppen (met of zonder display), een tablet of smartphone. Naast bedieningen voor verlichting, motoren en ventilatie heb je ook nog intelligente busdrukknoppen als ecodisplay, thermostaat en sfeerbediening.

De controller en voeding zijn de twee basiselementen van Niko Home Control. De controller is het zenuwcentrum van de installatie en deze bestuurt het gehele systeem. De programmering gebeurt via de installatiesoftware op de pc en wordt daarna op de controller ingeladen. De controller is voorzien van een testknop om de werking en de status van de andere modules in de installatie te controleren. De voeding levert spanning aan de bus, de modules en de bedieningen.

Voeding

De voeding levert een spanning van 26 Volt = aan de bus, modules en bedieningen. Meer informatie over het vereiste aantal voedingen vind je terug in de installatiehandleiding. Een led toont de voeding, status en busactiviteit.

De elektronica in elke module moet een voedingsspanning hebben en elke module moet verbonden zijn met de busspanning. Dit gebeurt door het rode schuifje. De modulen worden op een DIN-rail bevestigd.

Controller

De controller is de centrale regelunit voor Niko Home Control en stuurt de hele installatie aan. Elke installatie heeft deze module nodig voor de programmering. De module is voorzien van een TEST-knop om de werking en de status van de andere modules te controleren. Alle installatiegegevens zijn centraal opgeslagen in deze module.

IP-interface

Via een RJ45-poort verbindt de IP-interface Niko Home Control met een lokaal IP-netwerk en gebruik je voor: z wifi-router voor de bediening via smartphone en tablet; z pc-netwerk voor gebruik van de gebruikerssoftware.

De schakelmodule

De zesvoudige schakelmodule is geschikt om zes verschillende kringen te schakelen, zoals lichtpunten of wandcontactdozen. De module is voorzien van zes indicatieleds en één statusled.

Werking schakelmodule: Het bussignaal van de controller activeert een of meer uitgangen van de schakelmodule. Je kunt de uitgangen ook met de hand activeren of deactiveren met de knoppen (E) op de schakelmodule. De uitgangen activeren of deactiveren gebeurt via een relais in de module.
Modules in de kast: Voor elke functie, zoals bijvoorbeeld energieverbruik meten, lichten dimmen, ventilatie sturen, rolluiken, gordijnen of zonweringen bedienen gebruik je een module. Alle modules monteer je in een kast.

Software:

Software voor de gebruiker: Met de gebruikerssoftware wijzig je zelf een aantal instellingen. Met de smartphone- of tabletapplicatie kun je de installatie mobiel aansturen. De energiesoftware laat toe om het energieverbruik en de energieproductie van de woning zichtbaar te maken.

Software voor de professional: Met deze software programmeer je de Niko Home Control installatie.