## Practicum: Meten van spanning

Doel van de opdracht:

Een multimeter kunnen instellen en aansluiten voor het gebruik als voltmeter.

De spanning kunnen meten en de meetresultaten kunnen aflezen.

Informatie:

Neem een multimeter voor je op de meettafel.

Voordat je een multimeter gaat aansluiten moet je eerst weten wat je gaat meten.

Met een multimeter kun je namelijk meerdere grootheden meten.

Een grootheid is als voorbeeld lengte, de afkorting is l, eenheid is meter en de afkorting daarvan is m.

Informatie:

Voordat je de multimeter aansluit moet je eerst de meter op de juiste grootheid en het juiste meetbereik instellen. Op de multimeter zit een draaiknop waarmee je kunt instellen welke grootheid je wilt gaan meten.

In deze meting gaan we de spanning meten en zet je dus de knop op spanning.

Het meten van de spanning.

Benodigdheden:

- Voedingsbron 0……12 V (DC)
- Universeelmeter
- Weerstand 100W ,Weerstand 220W, Weerstand 470W
- Weerstandsbord.

Bouw onderstaande schakeling op, inclusief de voltmeter. Zorg ervoor dat punt 1 in de V-bus en punt 2 in de COM wordt aangesloten.

Laat de schakeling controleren door de docent en schakel pas daarna de spanning in!

- Meet met de voltmeter eerst de spanning over de weerstand R1 dat is U1.
- Sluit daarna de meter over R2 aan en je meet dan de spanning over R2.
- Vervolgens sluit je de meter aan over R3 aan en meet je de spanning over R3.

Als je een minteken voor de waarde hebt staan moet je de aansluitingen omdraaien!