# Lesstof boren op de draaibank

Om een inwendige bewerking uit te kunnen voeren op een draaibank zal er altijd eerst een gat geboord moeten worden.

Voordat je gaat boren moet je de kop van het materiaal vlakken!

De boor wordt over de centerlijn in het materiaal bewogen vanuit de pinole ook wel losse kop genoemd. Hierdoor komt het gat altijd in de centerlijn van de draaibank te liggen. Om te voorkomen dat de boor wegloopt over de ziel zal je altijd een centergat gaan boren met een centerboor.
De centerboor wordt zover in het materiaal geboord dat deze voor de helft van de schuine kant in het materiaal zit.

Bij gebruik van de losse kop kan op twee manieren de diepte van het gat worden bepaald.

- Op de linkerzijde van de pinole is een millimeterverdeling aangebracht. Hieraan kun je grofweg zien hoe diep er geboord wordt.
- Aan de rechterzijde, achter het handwiel is een noniusverdeling aangebracht waarop je tot 0,1mm nauwkeurig kan zien hoe diep je boort. Bij deze losse kop is 1 omwenteling 3 mm beweging van de pinole.

Werkvolgorde

1. plaats het materiaal in de klauwplaat;
2. vlak de kop van het materiaal;
3. plaats een centerboor in de boorkop die in de losse kop is geplaatst;
4. stel het juiste toerental in;
5. boor een centergat in het kopvlak;
6. plaats een boor met kleine diameter, bijvoorbeeld 5 mm, om het gat voor te boren;
7. schuif de losse kop over het bed naar het werkstuk toe zodat de boor net niet het materiaal raakt;
8. vergrendel de losse kop door de zwarte hendel op de losse kop met de klok mee te draaien;
9. draai met het handwiel de boor tot aan het materiaal;
10. zet de verdeelring van de noniusverdeling op nul;
11. het toerental bij een boor van 5 mm mag deze hetzelfde zijn als de centerboor;
12. draai de boor met het handwiel tot de gewenste diepte in het materiaal;
13. als de gewenste diepte is bereikt dan de boor terug draaien met het handwiel;
14. als de boor uit het materiaal is kun je de losse kop ontgrendelen en weg schuiven;
15. de boorkop kun je verwijderen door de pinole helemaal in te draaien;
16. plaats de boor met de juiste diameter met de conische schacht in de pinole van de losse kop;
17. gebruik eventueel Morse conussen;
18. schuif de losse kop weer naar het materiaal en vergrendel de losse kop;
19. draai met het handwiel de boor tot aan het materiaal;
20. zet de verdeelring op nul;
21. pas het toerental aan;
22. draai de boor met het handwiel tot de gewenste diepte in het materiaal;
23. als de gewenste diepte is bereikt dan de boor terug draaien met het handwiel;
24. als de boor uit het materiaal is kun je de losse kop ontgrendelen en weg schuiven;
25. de boor kun je verwijderen door de pinole helemaal in te draaien;

Kies de juiste volgorde.