# Lesstof boormachines

#### Boormachine

De boormachine zorgt voor de aandrijving van de boor. Deze aandrijving wordt in de meeste gevallen verkregen door een elektromotor (netstroom of accu).

Bij boormachines maken we onderscheidt in;

- handboormachine
- tafel- en kolomboormachine

####
Handboormachine

Handboormachines zijn er in vele uitvoeringen. Hier moet je denken aan;

- schroef-boormachine
- klopboormachine
- boorhamer
- netstroom aangedreven
- accu aangedreven

https://image.coolblue.nl/422x390/products/412559

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/513B5AkaDBL.jpg

https://media.screwfix.com/is/image//ae235?src=ae235/9062G_P&$prodImageMedium$

De boor wordt met een boorhouder (boorkop) gekoppeld aan de boormachine.

Het vast zetten van de boor kan op verschillende manieren gebeuren;

- snelspanboorhouders
- boorhouders met tandkrans en bijpassende sleutel

https://www.vanmelis.nl/tandkransboorhouder-1-5-16mm-met-opname-b16-harvest-met-boorkopsleutel

Het toerental dat een boormachine moet draaien is afhankelijk de snijsnelheid en de boordiameter.
De snijsnelheid is weer afhankelijk van het te boren materiaal.
Het toerental is bij de meeste handboormachines traploos te regelen.

Bij het boren met een handboormachine moet je vooral opletten dat de boor niet hapt in het materiaal waardoor de boor met kracht uit je handen wil slaan.

- Span daarom altijd het werkstuk goed en stabiel in.
- Zet niet teveel druk op de boormachine.
- Zorg dat je de boormachine stevig vast houdt en dat je stabiel staat.

Om te voorkomen dat je verwondingen oploopt zijn er handboormachines die voorzien zijn van een slagbeveiliging die de boormachine stop zet als de boor hapt.

####
Tafel- of kolomboormachine

Een tafel- of kolomboormachine is een vast opgestelde boormachine, waarmee nauwkeurig en grof boorwerk verricht kan worden.
De machine is voorzien van een stevige voetplaat die op een tafel of grond bevestigd is.
Loodrecht op de voetplaat is een stalen kolom gemonteerd welke voorzien is van een spantafel die in hoogte verstelbaar is met behulp van een tandheugel aan de kolom en een slinger met rondsel aan de spantafel. Zodra de juiste hoogte is ingesteld kan de tafel vastgezet worden met een kleminrichting op de kolom.

Boven op de kolom is het mechanisch gedeelte bevestigd, bestaande uit een elektromotor, de aandrijving en de boorspil met boorhouder.

De aandrijving van de boorspil gebeurt vanaf de elektromotor via een tandwielkast of een V-snaaroverbrenging.

Het toerental van de boormachine kan worden ingesteld met behulp van hendels op de tandwielkast of door de V-snaar op een andere riemschijf te plaatsen.

De boorspil kan tijdens het boren met een tandheugelconstructie en een hefboom omlaag en omhoog bewogen worden.

De boordiepte kan op de meeste boormachines worden ingesteld.

Om het werkstuk in te kunnen spannen is het mogelijk om een machineklem op de voetplaat of spantafel te plaatsen.
Werkstukken die te groot zijn voor een machineklem kunnen ook rechtstreeks met behulp van kikkerplaten (klemplaten) of lijmtangen op de spantafel of voetplaat worden vastgezet.